# УрТИСИ ГОУ ВПО «СибГУТИ»

УМЛ ТПС КС ТО

**Дорогие пользователи сети беспроводного доступа!**

Регулярно обновляйте базы своих антивирусов и проводите проверку своего компьютера на наличие вирусов, НЕ отключайте антивирусы, сколько бы они не замедляли работу ваших систем.

Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к тому факту, что иногда доступ в Интернет и подключение к сети будет отсутствовать из-за профилактических работ и работ по настройке оборудования, непредвиденных неполадок в каналах и оборудовании, обеспечивающих доступ в Интернет. Кроме того, в период с 8.00 до 8.45 каждого дня с понедельника по пятницу подключение к сети на некоторых ее участках может ненадолго (до 45 секунд) пропадать из-за проводимых технических работ.

О любых значительных неполадках и отсутствии подключения к сети и доступа в Интернет в течение более 6 часов просим сообщать в лабораторию УМЛ ТПС КС (кабинет 309 УК№1).

## Информация для настройки подключения к беспроводной сети

*Обратите внимание!* IP-адрес присваивается Вашему беспроводному сетевому подключению нашим DHCP-сервером, поэтому в свойствах Протокола Интернета (TCP/IP) отключите ручные настройки адресов и настройте их автоматическое получение.

*Кроме того*, настройте доступ в Интернет в Вашем браузере (Internet Explorer, Opera, Mozilla, Chrome и другие) через прокси-сервер:

IP-адрес прокси-сервера 172.16.13.200, порт 8080

*Для упрощения процесса настройки беспроводного подключения* используйте встроенные средства Windows. (Или используйте следующие параметры безопасной сети: WPA-PSK, AES).

Идентификатор Вашей беспроводной сети и кодовое слово соответствуют вашему месту проживания.

# Например, если вы проживаете на 4 этаже в I секции, то параметры вашего подключения будут следующие:

|  |  |
| --- | --- |
| **Идентификатор Вашей беспроводной сети (SSID):** | ***Lvl4s1*** |
| **Кодовое слово (ключ сети):** | ***bycnfkkzwbz41*** |

Для студентов, проживающих в общежитии по адресу Мельникова 50, номер секции – 3